天津市滨海新区中塘镇综合便民服务中心关于对天津恒聚源泰橡塑制品有限公司恒聚源泰绝缘手套生产项目环境影响报告表拟作出审批决定的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审议，我中心拟对以下建设项目环境影响报告表作出审批决定。为保证审批工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批决定的建设项目环境影响报告表基本情况予以公示。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。

公示期限：自本信息发布之日起5个工作日。

联系电话：63268763

传  真：63268763

通讯地址：天津市滨海新区中塘镇综合便民服务中心

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **建设项目名称** | **建设单位名称** | **建设地点** | **环评文件编制单位名称** | **建设项目概况** | **主要环境影响和环境保护对策与措施** | **建设单位开展的公众参与情况** | **公示起止日期** |
| 恒聚源泰绝缘手套生产项目 | 天津恒聚源泰橡塑制品有限公司 | 天津市滨海新区大港安港二路 10 号   | 天津众峰环保科技有限公司 | 一、天津恒聚源泰橡塑制品有限公司（以下简称“建设单位”），坐落于天津市滨海新区中塘镇安港一路 289 号，主要从事橡塑制品生产。现因厂房租赁合同即将到期无法续约，建设单位需整体搬迁至天津市滨海新区大港安港二路 10 号的部分现有厂房，利用原厂区内的生产设备、辅助设备和环保设备等，建设“恒聚源泰绝缘手套生产项目”。本项目拟投资 20万元，仅对新厂房内部进行局部改造（不涉及土建工程），设置配套送排风系统和冷却循环系统。本项目搬迁后，建设单位不再在原厂区有任何生产经营活动。本项目投产后产品种类和规模保持不变，年生产绝缘手套20万双。环保投资12万，占总投资的60%，预计2023年1月投产。 | 一、项目施工期间，你公司应重点做好以下工作： 严格执行《天津市大气污染防治条例》、《天津市建设工程文明施工管理规定》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》等环保法规要求，合理安排施工时间，落实施工噪声、废气、废水、固废等各项污染防治措施，确保施工期不会对周边环境产生不良影响。二、项目运营期间，你公司应重点做好以下工作：1、本项目外排废水仅为生活污水，经化粪池静置沉淀后进入市政污水管网，最终排入中塘工业区污水处理厂集中处理。确保不对周边环境产生影响。2、严格落实大气污染防治措施。本项目废气经负压式车间集气装置收集后，配料废气、投料废气、下料废气、密炼废气和下片压胶机的下片废气通过布袋除尘器处理后与密炼废气、塑炼废气、开炼废气、过滤废气、硫化废气和三辊压延机的下片废气一同进入 1 套“碱喷淋+干式过滤+活性炭吸附+脱附催化燃烧”装置处理，尾气由 1 根 18m 高的排气筒 P1达标排放。加强无组织废气排放收集效率，确保厂界废气污染物达标排放。建设单位须按照《天津市涉气工业污染源自动监控系统建设工作方案》文件相关内容要求执行。3、本项目实施后，根据天津市滨海新区生态环境局《关于天津恒聚源泰橡塑制品有限公司恒聚源泰绝缘手套生产项目有关主要污染物总量来源确认意见》，上述新增污染物总量指标均有来源。4、强化噪声污染防治措施。采取合理布局、 墙体隔声、设置软管和隔声间等措施，确保厂界噪声达标。5、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。一般工业固废废边角料、不合格品、废包装材料、废金属丝滤网等统一收集后交由物资回收部门回收利用；危险废物废机油、废液压油、废油桶、废含油棉纱、废容器桶、沾染废物、收集尘、废滤袋、废过滤棉、废活性炭和废催化剂等暂存于危废暂存间后由有资质的单位处置，碱喷淋废液由有资质单位清运处置；生活垃圾由城管委定期清运。确保不会对周边环境产生二次污染。6、项目主要风险物质为硫磺、促进剂DM、促进剂 M、硬脂酸锌、硬脂酸、二辛酯、机油和液压油等风险物质在运输、使用、储存过程中，管理不当导致的泄漏、火灾、中毒等伴生/次生风险事故。严格落实报告提出的风险事故的防范、减缓等措施，加强对环境风险的防治工作，强化管理、制定应急预案，防止发生环境事故和次生环境事故。7、按照相关技术要求做好排污口规范化建设，项目排污口规范化设置应与主体工程同时进行。按照相关规定设置规范的采样点，悬挂符合要求的标识牌。8、你单位应在启动生产设施或者在实际排污之前按照法律法规要求做好排污许可管理工作。 |   | 2022.11.25-12.1 |

公示期限内，公众可以通过电话和信函的方式提出对该建设项目环境影响报告表审批的意见和建议。